|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\Logo Kemkes 2016a.png  Kementerian Kesehatan RI  Ditjen Pelayanan Kesehatan  BBKPM Bandung | | | | INSTRUKSI KERJA :  **PENGGUNAAN PULSE OXYMETER** | |
| Berdasarkan SOP | | | | | Disahkan Oleh : |
| Nomor/Tanggal | : OT.02.02/XLV.2/2906/ 2017  / 21 Agustus 2017 | | | | Kepala BBKPM Bandung  **drg. Maya Marinda Montain, M.Kes**  **NIP. 196908041994032009** |
| Judul | : PEMERIKSAAN SATURASI OKSIGEN | | | |
| **Nomor IK** | **: OT.02.02/XLV.8/ /2017** | | | |
| Tanggal dibuat | : 25 Agustus 2010 | | | |
| Tanggal revisi | : | | | |
| Revisi ke | : | | | |
| **JENIS PERALATAN** | | : | Diagnostik  Mesin Schiller Argus Oxm | | |
| **PELAKSANA** | | : | 1. Fisioterapis | | |
| **PRINSIP** | | : | Mengukur intensitas cahaya LED yang dipaparkan di permukaan kulit jari setelah melewati kulit dan berinteraksi dengan sel darah merah | | |
| **LANGKAH KERJA** | | : | 1. Memastikan probe telah terpasang dengan benar 2. Menghidupkan alat dengan menekan tombol power, tunggu sampai terdengar nada bunyi. 3. Membaca hasil yang tertera pada layar, sesuai petunjuk pada alat. 4. Mematikan alat dengan menekan tombol power | | |
| **HASIL KERJA** | | : | Menampilkan hasil pemeriksaan pada layar alat | | |
| **CATATAN** | | : |  | | |