|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\Logo Kemkes 2016a.png  Kementerian Kesehatan RI  Ditjen Pelayanan Kesehatan  BBKPM Bandung | | | | INSTRUKSI KERJA :  **PENGGUNAAN INFRA RED RADIATION** | |
| Berdasarkan SOP | | | | | Disahkan Oleh : |
| Nomor/Tanggal | : OT.02.02/I/326/ 2017  / 8 Januari 2017 | | | | Kepala BBKPM Bandung  **drg. Maya Marinda Montain, M.Kes**  **NIP. 196908041994032009** |
| Judul | : TINDAKAN TERAPI DENGAN MENGGUNAKAN INFRA RED  ( IRR ) | | | |
| **Nomor IK** | **: OT.02.02/XLV.8/ /2017** | | | |
| Tanggal dibuat | : 25 Agustus 2010 | | | |
| Tanggal revisi | : | | | |
| Revisi ke | : | | | |
| **JENIS PERALATAN** | | : | Terapeutik  Merk dan Type Alat: Philips Infraphil HP 3616 ( Luminous Generator ) | | |
| **PELAKSANA** | | : | 1. Fisioterapis | | |
| **PRINSIP** | | : | Pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700 – 4 juta Å | | |
| **LANGKAH KERJA** | | : | 1. Menyambungkan alat pada catudaya 2. Menghidupkan alat dengan memutar tombol ON-OFF pada posisi ON 3. Mengatur jarak sinar dengan daerah yang akan di terapi 35 – 45 cm ( sesuai toleransi pasien ) 4. Mengatur dosis sesuai dengan kenyamanan pasien dengan mengubah jarak sinar 5. Waktu penyinaran antara 10 – 15 menit 6. Setelah terapi selesai, fisioterapis mematikan alat dengan memutar tombol ON-OFF pada posisi OFF | | |
| **HASIL KERJA** | | : | Alat memberikan efek terapeutik sesuai dengan intensitas dan durasi yang telah diatur | | |
| **CATATAN** | | : |  | | |