|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\Logo Kemkes 2016a.png  Kementerian Kesehatan RI  Ditjen Pelayanan Kesehatan  BBKPM Bandung | | | | INSTRUKSI KERJA :  **PENGGUNAAN JET NEBULIZER** | |
| Berdasarkan SOP | | | | | Disahkan Oleh : |
| Nomor/Tanggal | : OT.02.02/XLV.2/1209/ 2017  / 17 April 2017 | | | | Kepala BBKPM Bandung  **drg. Maya Marinda Montain, M.Kes**  **NIP. 196908041994032009** |
| Judul | :TINDAKAN TERAPI INHALASI DENGAN MENGGUNAKAN JET NEBULIZER | | | |
| **Nomor IK** | **: OT.02.02/XLV.8/ /2017** | | | |
| Tanggal dibuat | : 25 Agustus 2010 | | | |
| Tanggal revisi | : | | | |
| Revisi ke | : | | | |
| **JENIS PERALATAN** | | : | Terapeutik  Mesin Jet Nebulizer merk Omron | | |
| **PELAKSANA** | | : | 1. Fisioterapis | | |
| **PRINSIP** | | : | Jet Nebulizer dapat mengubah obat yang berbentuk larutan menjadi aerosol secara terus menerus dengan tenaga yang berasal dari kompresor. | | |
| **LANGKAH KERJA** | | : | 1. Menyambungkan alat pada catudaya 2. Menghidupkan alat dengan menekan tombol ON-OFF pada posisi ON 3. Memastikan proses nebulisasi berjalan dengan baik ditandai dengan keluarnya uap (aerosol) pada masker atau mouth piece 4. Setelah uap habis, fisioterapis mematikan alat dengan menekan tombol ON-OFF pada posisi OFF | | |
| **HASIL KERJA** | | : | Keluaran berupa uap (aerosol) yang dihirup oleh pasien | | |
| **CATATAN** | | : |  | | |